Ton-Skript

* WinSCP (FTP-Client) Sound auf Raspberry PI
* <http://jeffskinnerbox.wordpress.com/2012/11/15/getting-audio-out-working-on-the-raspberry-pi/> auf Raspberry Pi installieren und 3,5 mm Klinke aktivieren
* Python Skript laufen lassen